Приложение 42

к приказу и. о. главного врача

БУЗ Орловской области

«Орловский областной центр

по профилактике

и борьбе со СПИД

и инфекционными заболеваниями»

от « 30 » января 2026 г. №\_\_\_\_

**Инструкция № 41 по охране труда**

**для подсобного рабочего**

**1. Область применения**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для подсобного рабочего.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для работающих на металлообрабатывающих станках разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ подсобного рабочего;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ для подсобного рабочего.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех подсобных рабочих при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

**2. Нормативные ссылки**

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.6. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников»;

2.1.7. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

2.1.8. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

**3. Общие требования охраны труда**

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает требования охраны труда для подсобного рабочего.

3.2.Подсобному рабочему необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

1) медицинский осмотр;

2) вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

3) обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

4) обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

5) обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

6) обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

7) стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

8) обучение мерам пожарной безопасности;

9) допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник должен иметь I группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

**3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.**

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен (при их введении) и другие вопросы использования рабочего времени.

**3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ по обслуживанию оборудования, работающего под давлением.**

3.13.1.  Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка».

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

**3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.**

3.14.1. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей:

1) движущийся промышленный транспорт, машины и механизмы;

2) подвижные части производственного оборудования;

3) перемещаемые материалы, товары, тара, груз и пр.;

4) падение предметов с высоты (обрушивающиеся штабеля и пр.);

5) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования, оснастки, инвентаря, инструмента, материалов, груза и пр.;

6) опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

7) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

8) повышенный уровень шума и вибрации;

9) повышенная или пониженная температура и влажность воздуха рабочей зоны;

10) повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;

11) недостаточная освещенность рабочей зоны;

12) физические и нервно-психические перегрузки;

13) пожароопасность.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

1) опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

2) опасность получения ожога из-за нарушений требований пожарной безопасности;

3) опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

4) опасность удара;

5) опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

6) опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

**3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.**

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств»

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы места работы запрещается.

**3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.**

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

**3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.**

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

**4. Требования охраны труда перед началом работы**

**4.1. Порядок подготовки рабочего места.**

4.1.1. Перед началом работы необходимо подготовить рабочее место:

1) произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

2) проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

3) проверить наличие и исправность ограждений и предохранительных устройств производственного оборудования;

4) проверить наличие сигнальных средств;

5) проверить наличие противопожарных средств, аптечки;

6) установить последовательность выполнения операций.

4.1.2. При необходимости проверить работу вытяжной вентиляции.

**4.2. Порядок проверки исходных материалов .**

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов .

**4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.**

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

**4.4. Порядок проверки исправности оборудования**

4.4.1. Прием смены, работы должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Проверить состояние освещённости рабочего места.

4.4.3. Проверить внешним осмотром:

1) отсутствие свисающих оголенных проводов;

2) достаточность освещения рабочего места;

3) надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств производственного оборудования;

4) наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

5) отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;

6) состояние полов, земляного покрытия (отсутствие выбоин, неровностей, луж и др.).

4.4.4. Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями действующих технологических документов (норм, инструкций, регламентов), утвержденных в установленном порядке.

4.4.5. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

1) обеспечить наличие свободных проходов;

2) проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам;

3) надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и инвентарь;

4) проверить внешним осмотром:

5) отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

6) надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

7) наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

8) наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения движущихся частей оборудования;

9) отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;

10) наличие и исправность приборов безопасности;

11) наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);

12) состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости)

4.4.6. При выявленных недостатках и нарушениях сообщить руководителю и приступать к работе после их устранения.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

**5. Требования охраны труда во время работы**

**5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ**

5.1.1. Подсобный рабочий обязан выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.4. Следить за работой оборудования, приспособлений, оснастки.

5.1.5. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

5.1.6. При работе с электрооборудованием, приспособлениями, инструментом соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.7. При выполнении работ следует быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

5.1.8. Правильно выполнять приемы работы при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов, уборке помещений, территории, дорог, подъездных путей, выполнении других видов работ.

5.1.9. Перемещение, погрузку и выгрузку грузов производить с учетом их категории и степени опасности.

5.1.10. Платформы ручных грузовых транспортных тележек должны соответствовать виду перевозимых грузов с возможностью их закрепления и фиксации.

Размеры платформы тележки должны быть такими, чтобы груз размещался в пределах платформы.

На тележке должна быть размещена надпись (табличка) с указанием инвентарного номера и предельной нагрузки (грузоподъемности).

Не перегружать тележку сверх установленных норм.

5.1.11. При захвате груза вилами погрузчика необходимо:

1) установить ширину вил, соответствующую ширине захватываемого груза;

2) подвести вилы под груз на всю длину вил;

3)поднять вилы на высоту, достаточную для перемещения груза;

4) наклонить вилы назад для стабилизации груза на вилах.

5.1.12. При движении погрузчика с грузом запрещается резко тормозить, изменять наклон грузоподъемного устройства, опускать или поднимать груз.

5.1.13. При погрузке и выгрузке тяжелых грузов пользоваться грузоподъемными механизмами.

5.1.14. Погрузку, выгрузку сыпучих материалов производить с помощью специального инструмента (лопаты). При их транспортировке принимать меры, предотвращающие их распыление (развеивание) встречным потоком воздуха.

5.1.15. При взятии сыпучих грузов из штабеля не допускать образования подкопа.

5.1.16. Перемещение производить по обозначенным проездам, не создавать встречных и перекрещивающихся потоков.

5.1.17. Передвигать транспортное устройство в направлении от себя.

5.1.18. При погрузке и выгрузке не загромождать установленные проходы и проезды.

5.1.19. Грузы в бочках, барабанах, рулонах (катно-бочковые грузы) допускается грузить вручную путем перекатывания или кантования при условии, что пол складского помещения находится на одном уровне с полом вагона или кузова транспортного средства.

5.1.20. При выполнении работ по перемещению сжатых и сжиженных газов в баллонах, опасных и вредных веществ:

1) перемещать баллоны с надетыми предохранительными колпаками, уложенными вентилями в одну сторону, с обязательными прокладками между баллонами, используя специальные подрессоренные тележки;

2) при переноске баллонов по лестнице использовать носилки, имеющие затягивающий ремень;

3) агрессивные жидкости (кислоты, щелочи и др.) переносить только в специально приспособленных для этого носилках (перевозить на тележках, тачках) в стеклянной таре, помещенной в плетеные или деревянные корзины.

5.1.21. При транспортировании грузов вручную:

1) поднимать с земли тяжелые предметы, приседая, а не нагибаясь;

2) перемещать острые, режущие, колющие изделия и инструменты только в чехлах, пеналах;

3) при переноске грузов в жесткой таре использовать рукавицы;

4) стеклянную посуду ставить на устойчивые подставки, порожнюю стеклянную тару хранить в ящиках с гнездами;

5) соблюдать нормы переноски тяжестей.

5.1.22. Складирование грузов производится согласно технологическим картам в специально отведенных для этого местах вдали от источников открытого огня с учетом условий их хранения.

5.1.23. Беспорядочное складирование грузов запрещается.

5.1.24. Размещать грузы таким образом, чтобы исключалась опасность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки при выдаче в производство или при погрузке для отправки.

5.1.25. При размещении не укладывать грузы вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, оставлять проходы и проезды между штабелями.

5.1.26. При производстве работ избегать нахождения в местах передвижения транспортных средств, работы погрузчиков, возможного падения грузов.

5.1.27. При выполнении разовых погрузочно-разгрузочных, подсобных и других вспомогательных работ запрещается:

1) стоять или проходить под поднятым грузом;

2) подлезать под железнодорожные вагоны и платформы, садиться на ж/д пути;

3) ездить на прицепах и подножках автомашин (автокаров);

4) находиться в кузове автомашины (автокара) совместно с перевозимым грузом;

5) находиться в зоне возможного падения грузов при открытии дверей вагонов, бортов ж/д платформ, автомашин и пр.;

6) использовать для сидения оборудование, грузы, тару и пр.;

7) переносить баллоны со сжатым и сжиженным газом на руках;

8) переносить бутыли с кислотой или щелочью на спине, плече и перед собой;

9) применять для переноски неисправную тару, с торчащими гвоздями, окантовкой, а также использовать битую посуду, имеющую сколы, трещины и пр.;

10) сметать мусор и отходы в люки, колодцы и т. п.;

11) уплотнять мусор руками;

12) пользоваться неисправным оборудованием, инструментом, приспособлениями, а также оборудованием, обращению с которыми он не обучен;

13) производить работы при неисправных светозвуковой сигнализации, вентиляции, защитных ограждениях, блокировочных устройствах электрооборудования и пр.

5.1.28. При уборке производственных и бытовых помещений:

1) производить уборку мест, расположенных в непосредственной близости от механизмов и агрегатов, при полной их остановке;

2) в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, уборку производить только после окончания погрузочно-разгрузочных работ;

3) мусор и отходы обтирочных материалов складировать в металлические ящики с крышками;

4) пролитые горючие и смазочные материалы засыпать древесными опилками, затем убрать их и протереть пол ветошью насухо;

5) в случае применения воды для удаления пыли со стен, окон и металлоконструкций потребовать отключения смонтированных на них электрических устройств;

6) уборочные работы на высоте производить только при наличии удостоверения о прохождении соответствующего обучения и после получения целевого инструктажа. Работы на высоте производить с сертифицированных стационарных лесов, лестниц, стремянок;

7) при производстве работ по очистке железнодорожного пути и путей движения автотранспорта внутри зданий привести въездную сигнализацию в положение, запрещающее въезд подвижного состава, или закрыть ворота.

**5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами**

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

**5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.**

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

**5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.**

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

**5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.**

5.5.1. Работник обязан:

1) эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

2) соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

3) проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

4) информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

5) вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

**6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

**6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.**

6.1.1. При обслуживании оборудования, работающего под давлением возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

1) повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

2) технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

3) возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

**6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.**

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству, принять меры к тушению пожара.

6.2.4. При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями.

6.2.5. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.

6.2.6. При дорожно-транспортном происшествии:

1) немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь);

2) принять возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь;

3) освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно; при необходимости освобождения проезжей части или доставки пострадавших на своём транспортном средстве в лечебное учреждение предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия.

**6.3. Действия по оказанию первой помощи (после обучения) пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.**

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.1.2. При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи необходимо следовать следующему алгоритму:

1) мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи;

2) вызов скорой медицинской помощи по телефону 103 или 112;

3) определение наличия сознания у пострадавшего;

4) мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего;

5) мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни;

6) мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей;

7) мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения;

8) мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний;

9) придание пострадавшему оптимального положения тела;

10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки;

11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом;

12) по возможности место происшествия оставить в первоначальном виде.

6.1.3. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

**7. Требования охраны труда по окончании работы**

**7.1. Порядок приема и передачи работы и смены.**

7.1.1. Передача работы или смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

**7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.**

7.2.1. Убрать контрольно-измерительные приборы в отведенное для них место.

7.2.2. Очистить рабочее место от мусора, убрать инструменты и приспособления.

**7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.**

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

**7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.**

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

**7.5. Требования соблюдения личной гигиены.**

7.5.1. Работники должны:

1) принять душ;

2) надеть личную одежду.

**7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.**

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

Ведущий инженер по охране труда С.Е. Лазарев

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с инструкцией по охране труда | | *для подсобного рабочего* | | | |
|  | |  | | | |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: | | | | | |
| № п/п | Ф.И.О. | | Должность | Дата | Подпись |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |